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[bookmark: _Hlk533704436]SKT, 5G M/W(마이크로웨이브) 결합 기술로
도서·산간 지역 5G 품질 강화한다
- 11㎓와 80㎓ 결합으로 각 주파수 장점 취해…  5G  M/W 주파수 결합 기술 상용화
- 도서·산간 등 광케이블 매설 어려운 지역에서 유선망 대체해 고품질 서비스 제공
- 안정적 서비스 제공 위해 흔들림 자동 감지하는 지능형 안테나도 추가 도입
	엠바고 : 배포 즉시 사용 가능합니다.



[2023. 5. 18]

[bookmark: _Hlk129986540]SK텔레콤(대표이사 사장 유영상, www.sktelecom.com)은 5G 마이크로웨이브(Microwave) 통신에 주파수 결합 기술 슈퍼 듀얼 밴드(Super Dual Band, 이하 SDB)를 도입, 이를 도서지역 5G 네트워크에 적용했다고 18일 밝혔다.

마이크로웨이브 통신이란 무선 통신 기술을 사용해 두 지점 간(기지국-기지국, 기지국-중계기 등) 대량의 데이터를 효과적으로 전송하는 기술이다. 

마이크로웨이브 통신은 주로 도서·산간 등 광케이블 매설이 어려운 지역에서 유선망을 대체하는 역할로 활용되며, 자연재해 등으로 광케이블이 유실된 상황 시 긴급 복구용으로 사용되기도 한다.

SKT는 5G 네트워크에서 대용량(최대 10Gbps) 마이크로웨이브 통신 서비스를 제공하기 위해 이번 주파수 결합 기술을 개발했다.

SKT가 이번에 SDB 기술로 결합한 주파수는 기존 마이크로웨이브 통신에 사용되던 11㎓와 신규 도입된 80㎓ 주파수다. 

기존 마이크로웨이브 통신용 주파수인 11㎓은 장거리 통신이 가능하나 5G에 걸맞는 대용량화가 어려웠고, 새롭게 도입된 80㎓은 대용량 전송이 가능하나 장거리 통신에 취약하다는 단점이 있었다.
이에 SKT는 이 두 주파수를 SDB 기술로 결합함으로써 각 주파수의 장점만을 모아 대용량의 데이터 장거리 전송(10km 이내)을 가능하도록 했다.
 
또한, SKT는 안정적인 마이크로웨이브 통신 서비스 제공을 위해, 자체적으로 흔들림을 감지해 네트워크 품질을 자동으로 안정화 하는 지능형 안테나(Intelligent Beam Tracking Antenna)도 추가 도입했다.

SKT는 우선 통영 산양-학림도 구간의 5G 네트워크에 SDB 기술을 적용해 시험 중이며, 향후 도서 지역 네트워크 강화를 위해 기술 적용 구간을 늘려갈 계획이다.

SKT는 올해 1월 드론과 이미지 분석 AI를 통해 통신탑의 안전도를 점검하는 시스템을 개발하고, 3월에는 무선 네트워크 품질 관리 AI 솔루션인 A-STAR를 개발해 자사 전국 기지국에 적용하는 등 고객에게 안정적인 네트워크 서비스를 제공하기 위해 힘을 쏟고 있다.

또한, SKT는 이번 SDB와 같이 지역 5G 네트워크에 대한 기술적 지원을 계속하는 등 5G 커버리지 강화를 위한 노력도 지속하고 있다.

이종훈 SKT 인프라 엔지니어링 담당은 “이번 SDB 개발을 통해 5G 도서 네트워크의 안정적인 서비스가 한층 강화됐다”며, “SKT는 앞으로도 도서·산간 지역 뿐 아니라 전국 모든 고객에게 안정적인 5G 서비스를 제공하기위해 노력할 것”이라고 밝혔다.


	※ 사진설명
SK텔레콤은 5G 마이크로웨이브 주파수 결합 기술을 개발, 도서·산간 등 광케이블 매설이 어려운 지역 5G 네트워크에 적용했다고 18일 밝혔다.
사진은 SKT 직원들이 도서 지역에 설치된 5G 마이크로웨이브 통신 장비를 점검하는 모습.
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